NMC_DevReset(0x0) = -1

NMC_LoadConfigFromFile(0x0,F:\例程\例程labview\crdmotion\GCN400.cfg) = -1

NMC_GetCardInfo(0x0) = -1

NMC_MtClrError(0x0) = -1

NMC_MtSetSvOn(0x0) = -1

NMC_MtZeroPos(0x0) = -1

NMC_MtClrError(0x0) = -1

NMC_MtSetSvOn(0x0) = -1

NMC_MtZeroPos(0x0) = -1

NMC_MtClrError(0x0) = -1

NMC_MtSetSvOn(0x0) = -1

NMC_MtZeroPos(0x0) = -1

NMC_MtClrError(0x0) = -1

NMC_MtSetSvOn(0x0) = -1

NMC_MtZeroPos(0x0) = -1

NMC_CrdOpen(0x0) = 7

NMC_CrdConfig(0x0,axCnts=3,pAxAry[0]=0,pAxAry[1]=1,pAxAry[2]=2,pAxAry[3]=-1,port[0]=0,port[1]=0,port[2]=0,port[3]=0)=-1

NMC_CrdSetPara(0x0,orgFlag=1,synVelMax=100.00,synAccMax=10.00,offset[0]=0,offset[1]=0,offset[2]=0,offset[3]=0)=-1

NMC_DevOpenByID(CARD1) = 0

NMC_DevReset(0x0) = -1

NMC_LoadConfigFromFile(0x0,F:\例程\例程labview\crdmotion\GCN400.cfg) = -1

NMC_GetCardInfo(0x0) = -1

NMC_MtClrError(0x0) = -1

NMC_MtSetSvOn(0x0) = -1

NMC_MtZeroPos(0x0) = -1

NMC_MtClrError(0x0) = -1

NMC_MtSetSvOn(0x0) = -1

NMC_MtZeroPos(0x0) = -1

NMC_MtClrError(0x0) = -1

NMC_MtSetSvOn(0x0) = -1

NMC_MtZeroPos(0x0) = -1

NMC_MtClrError(0x0) = -1

NMC_MtSetSvOn(0x0) = -1

NMC_MtZeroPos(0x0) = -1

NMC_DevOpenByID(CARD1) = 0

NMC_DevReset(0x0) = -1

NMC_LoadConfigFromFile(0x0,F:\例程\例程labview\crdmotion\GCN400.cfg) = -1

NMC_GetCardInfo(0x0) = -1

NMC_MtClrError(0x0) = -1

NMC_MtSetSvOn(0x0) = -1

NMC_MtZeroPos(0x0) = -1

NMC_MtClrError(0x0) = -1

NMC_MtSetSvOn(0x0) = -1

NMC_MtZeroPos(0x0) = -1

NMC_MtClrError(0x0) = -1

NMC_MtSetSvOn(0x0) = -1

NMC_MtZeroPos(0x0) = -1

NMC_MtClrError(0x0) = -1

NMC_MtSetSvOn(0x0) = -1

NMC_MtZeroPos(0x0) = -1

NMC_DevOpenByID(CARD1) = 0

NMC_DevReset(0x0) = -1

